**Требования для рекламных макетов**

принимаются векторные форматы (ai, cdr, pdf) и растр в tiff.  
CMYK, сумма чёрного <=300.  
  
полоса:  
дообрезной формат: 110х220мм, послеобрезной формат: 100x210мм.  
безопасная зона для текста - 90х200мм.  
  
разворот:  
  
дообрезной формат: 210х220мм, послеобрезной формат: 200х210мм.  
безопасная зона для текста - 190х200мм, с вертикальной зоной  
исключения 20мм по центру.